**Самоконтроль, взаимоконтроль**.

Приложение 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| лhttps://cdn.thinglink.me/api/image/494529056574799872/1240/10/scaletowidth | 1. Назовите линии на чертеже:  1. линии талии, низа, верха.  2. линию середины фартука.  3. линию бока фартука. | 2.Назовите мерки, от которых зависят:  1. расчёт ширины фартука.  2. длина фартука.  3. длина нагрудника.  4. длина пояса. |

**Повторение «Снятие мерок»** Приложение 6

1**. Запишите названия мерок согласно условным обозначениям.**

Ст - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дст - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сб - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ди - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Отметьте знаком «+» верные ответы.**

1.По какой стороне фигуры снимают мерки? По левой; По правой;

2. С помощью чего снимают мерки? Линейки; Циркуля; Сантиметровой ленты

3. Как нужно стоять при снятии мерок?

Слегка наклонившись вперед; Прямо (по стойке «смирно»); Втянув живот.

4. Для чего при снятии мерок завязывают пояс на талии?

Чтобы уточнить положение линии бедер;

Чтобы разделить фигуру на две части «верх» и «низ»;

Чтобы уточнить положение линии талии.

**3. Отметьте знаком «+» наиболее правильный ответ.**

1. Снятие мерок полуобхват талии выполняется:

Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии

Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии с учетом выступа живота;

Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии на полном выдохе.

2. Снятие мерки полуобхват бедер выполняется:

Горизонтально вокруг бедер;

Горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом живота;

Горизонтально вокруг бедер с учетом выступа живота;

Горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц.

**4. Отметьте знаком «+» верные ответы.**

1. Что определяет мерка «полуобхват бедер»? Длину изделия; Длину пояса

2. Какие из этих мерок необходимы для определения ширины изделия?

Дст; Ст; Ди; Сб

3. Какая мерка определяет длину изделия? Дст; Ст; Ди; Сб

4. Какая мерка определяет размер поясной одежды? Ог, От, Об

**5. Вставьте пропущенные слова.**

Мерки длины и ширины записываются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мерки объемов и ширины записываются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прибавка – это величина, прибавляемая к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мерки на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ облегание одежды, обозначается буквой \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Тест по теме «Изготовление фартука»** Приложение 7

**Каждый вопрос имеет только один правильный ответ, обведите его в кружок.**

1. Какая мерка не нужна для построения чертежа фартука?

а) полуобхват груди: б) полуобхват талии в) полуобхват бедер г) длина изделия

2. К основным деталям фартука не относится:

а) бретель б) складки в) пояс г) нагрудник

3. В каком масштабе чертеж фартука строится в рабочей тетради?

а) 1:1 б) 1:2 в) 1:3 г) 1:4

4. При раскрое основной детали фартука ткань нужно сложить:

а) пополам лицевой стороной внутрь по долевой нити

б) пополам изнаночной стороной внутрь по долевой нити

в) пополам лицевой стороной внутрь по уточной нити

г) разложить в один слой

5. Названия точек на чертеже фартука соответствуют начальным буквам в…

а) названиях контуров обводки

б) названиях конструктивных линий

в) параметрах фигуры человека

6. Почему чертеж строится только половины фартука?

а) потому что нужно экономить бумагу

б) потому что так нагляднее

в) потому что фигура человека симметрична

**Ответы на вопросы**

**1 – а, 2 – б, 3 – г, 4 – а, 5 – б, 6 – в**